Firmware Update IMPERIAL T2 IR 
Firmware Update IMPERIAL T2 IR plus

Speichern Sie die Datei TEL00x_xx_xxxx_VAR-2_DSN-xx.cd5 auf einem FAT32 formatierten USB Stick.
Schalten Sie den Receiver ein.
Stecken Sie den USB Stick in den Receiver ein.
Drücken Sie die Menütaste
Wechseln Sie mit den Pfeiltasten rechts/links zum Menüpunkt "SW Update".
Wählen Sie die Zeile "SW Aktualisierung über USB" an und bestätigen Sie mit OK.
Geben Sie den PIN Code des Gerätes ein, den Sie in der Erstinstallation vergeben haben.
Werkseitig ist der PIN code 0000.

Sobald der PIN Code eingegeben wurde, startet der Updatevorgang.

Bitte ziehen Sie währen des Updatevorgangs nicht den USB Stick vom Gerät und trennen Sie den Receiver nicht vom Strom!

Nach erfolgreichem Update, startet das neu.
Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.


