

Pokyny pro aktualizaci softwaru z USB

TELESTAR TOP 100

Prostřednictvím rozhraní USB máte možnost aktualizovat operační software svého rádia.

**Software stažený z internetových stránekh, je nutné rozbalit. Rozbalený soubor (.ufw) zkopírujte na příslušné paměťové médium a připojte jej k rádiu. Pro aktualizaci doporučujeme použít USB flash disk s maximální kapacitou paměti 8 GB!**

USB flash disky s vyšší kapacitou paměti, například 8 GB, nemusí být pro provedení aktualizace softwaru rádiovým zařízením podporovány. Použitý USB flash disk vždy naformátujte na „FAT32“ nebo případně na „exFAT“! 1.

1. Zkopírujte soubor ufw na naformátovaný USB flashdisk.
2. Vypněte rádio, pokud je zapnuté.
3. Připojte USB flashdisk (paměť) k USB portu rádia.
4. Poté rádio znovu zapněte.
5. Aktualizace softwaru se spustí automaticky.
6. Během aktualizace rádio nevypínejte a neodpojujte od napájení! Hrozí nenávratné poškození.
7. Po aktualizaci softwaru se zařízení automaticky vypne a restartuje.

Doporučujeme (ale není to nutnost), aby po aktualizaci znovu vyvolali tovární nastavení a provedli novou první instalaci.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na náš servis e-mailem: [service@telestar.de](mailto:service@telestar.de)

[www.telestar.de](http://www.telestar.de)